目前是以间隔10来划分，并且划分的范围过广，需进一步优化

Wifi信号强弱 -----→ Icon 对应 关系

Wifi信号强弱 -----→ 强，较强，一般，差

if (level <= 0 && level >= -10) {

4格

强

} else if (level < -10 && level >= -20) {

4格

强

} else if (level < -20 && level >= -30) {

4格

强

} else if (level < -30 && level >= -40) {

4格

强

} else if (level < -40 && level >= -50) {

3格

较强

} else if (level < -50 && level >= -60) {

3格

较强

} else if (level < -60 && level >= -70) {

2格

一般

} else if (level < -70 && level >= -80) {

1格

一般

} else if (level < -70 && level >= -80) {

0格

差

} else if (level < -80 && level >= -90) {

0格

差

} else if (level < -90 && level >= -100) {

0格

差

} else if (level < -100 && level >= -110) {

0格

差

} else if (level < -110 && level >= -120) {

0格

差

} else if (level < -120 && level >= -130) {

0格

差

} else if (level < -130 && level >= -140) {

0格

差

} else if (level < -140 && level >= -150) {

0格

差

}